경상대학교 공학연구원                                                                     (권민호)        구조실험실(759-0538)

경남 진주시 진주대로 501(가좌동 900)                                                      (강기천)        토질실험실(758-6938)

☎772-2682, FAX 772-2689

시 험 비 내 역 서

2020. 02. 11.

시험구분	시험종목	시험방법	처리기간(일)	최소시료 소요량	시험비 (부가세별도)	담당교수	비고
콘크리트용 강섬유	치수(형상비, 허용오차)	KS F 2564	7	20EA	23,290	권민호 (구조실험실)
	겉모양	KS F 2564		20EA	23,290
	인장강도	KS F 2565		20EA	47,430
	굽힘정도	KS F 2564		20EA	23,290
굳지 아니한 콘크리트 (레미콘 포함)	배합설계 (품질시험비용별도)	콘크리트표준시방서	40	굵은골재 150kg, 잔골재 100kg, 시멘트 60kg	1,745,730	권민호 (구조실험실)
	슬럼프 또는 슬럼프플로	KS F 2402, 2594	35	시멘트1포, 혼화제 2L이상	11,900
	공기량	KS F 2421, 2409			24,650
	용적	KS F 4009			20,910
	공시체제작	KS F 2403			15,810
	압축 강도	KS F 2403, 2405	7	1조(3EA)	59,500
철근콘크리트 용 봉강	항복점 또는 항복강도	KS D 3504	7	1조(3EA)	31,620	권민호 (구조실험실)
	인장강도	KS D 3504			31,450
	굽힘성	KS D 3504			18,700
	겉모양, 치수, 무게	KS D 3504			7,480
보.차도용 콘크리트 인터로킹 블록 (보통블록)	겉모양 및 치수	KS F 4419	7	1조(5EA)	14,110	권민호 (구조실험실)
	휨강도	KS F 4419			43,350
	흡수율	KS F 4419			40,460
	유색층 두께	KS F 4419			11,560
보.차도용 콘크리트 인터로킹 블록 (투수성블록)	겉모양 및 치수	KS F 4419	7	1조(5EA)	14,110	권민호 (구조실험실)
	휨강도	KS F 4419			43,520
	유색층 두께	KS F 4419			11,560
보차도 포장용판석	겉모양 및 치수	KS F 2530-1	7	1조(5EA)	14,110	권민호 (구조실험실)
	휨강도	KS F 2530-1			54,230
	흡수율	KS F 2530-1			37,400
콘크리트경계 블록 (보차도용)	겉모양 및 치수	KS F 4006	7	1조(5EA)	14,110	권민호 (구조실험실)
	휨강도	KS F 4006			207,570
	흡수율	KS F 4006			37,060
	표면층 두께	KS F 4006			15,640
호안용 블록	압축강도	KS F 2405 시편제작	7	1조(5EA)	39,610	권민호 (구조실험실)
아연도 철선 (돌망태 포함)	모양, 치수	KS F 4601	7	1조(3EA)	20,570	권민호 (구조실험실)
	겉모양	KS F 4601			20,570
콘크리트벽돌	겉모양	KS F 4004	7	1조(5EA)	13,430	권민호 (구조실험실)
	치수	KS F 4004			13,430
	기건 비중	KS F 4004			22,270
	압축 강도	KS F 4004			38,080
	흡수율	KS F 4004			69,360
점토벽돌	겉모양	KS F 4201	7	1조(5EA)	13,430	권민호 (구조실험실)
	치수	KS F 4201			13,430
	흡수율	KS F 4201			61,030
	압축강도	KS F 4201			55,250
속빈콘크리트 블록	겉모양 및 치수	KS F 4002	7	1조(5EA)	14,110	권민호 (구조실험실)
	기건비중	KS F 4002			24,650
	압축 강도	KS F 4002			38,590
	흡수율	KS F 4002			60,180
경화콘크리트	코아채취	KS F 2422	7	개당	119,000	권민호 (구조실험실)
	압축강도 (콘크리트공시체)	KS F 2405	7	1조(3EA)	36,000
목재시험	치수	KS F 1519	10	2EA	17,000	권민호 (구조실험실)
	함수율	KS F 2199			11,900
	압축강도	KS F 2206			22,100
	비중	KS F 2198			6,800
	평균연륜폭	-(없음)			6,800
	인장시험	KS F 2207			20,400
	휨강도	KS F 2208			20,400
	시편제작	KS F 1519			13,600
아스콘	밀도	KS F 2446		3EA	25,500	권민호 (구조실험실)
	압축강도	KS F 2351			25,500
지내력시험	현장 CBR	KS F 2320	15	40~50kg	281,050	강기천 (토질실험실)	현장출장
	평판재하(도로)	KS F 2310			209,000
	평판재하(구조물)	KS F 2444			319,000
	말뚝재하시험				견적에 의함
성토용 흙	함수비	KS F 2306	3	1kg	20,240	강기천 (토질실험실)
	입도	KS F 2302	4	3kg	199,540
	세립토비율	KS F 2309	4	1kg	46,420
	밀도	KS F 2308	3	1kg	50,160
	액성한계	KS F 2303	3	1kg	52,470
	소성한계	KS F 2303	3	1kg	37,400
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	14	30kg	281,050
	다짐	KS F 2312	10	30kg	210,000
	유기물 함량	KS F 2104	4	500g	13,750
	투수(정수위)	KS F 2322	10	5kg	170,830
	투수(변수위)	KS F 2322	10	5kg	197,560
	직접전단	KS F 2343	7	5kg	131,120
	삼축압축시험(UU)	KS F 2346	15	40~50kg	245,300
	삼축압축시험(CU)	KS F 2346			660,000
	삼축압축시험(CD)	KS F 2346			1,100,000
	현장밀도	KS F 2311			107,800		현장출장
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08mm체 통과량	KS F 2511	7	500g 5kg	18,370	강기천 (토질실험실)
	골재의 밀도 및 흡수율	KS F 2503			32,010
	마모	KS F 2508		30kg	32,560
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	14	30kg	281,050
	다짐	KS F 2312	10	30kg	210,000
	체가름	KS F 2502	7	500g 10kg	156,750
	두께	KS F 2367		-	108,460
	함수비	KS F 2306	3	1kg	20,240
	현장밀도	KS F 2311	7	-	107,800		현장출장
	도로평판재하	KS F 2310		-	209,000		현장출장
	모래당량시험	KS F 2340		2kg	62,810
샌드매트 및 샌드드레인용 모래	투수계수	KS F 2322	10	5kg	128,040	강기천 (토질실험실)
	0.08mm 체 통과량	KS F 2502	10	500g 5kg	32,890
	D15	KS F 2502	7	500g 10kg	45,100
	D85	KS F 2502	7	500g 10kg	45,100
콘크리트용 골재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KS F 2503,2504	7	500g 5kg	34,320	강기천 (토질실험실)
	입도, 조립률	KS F 2502, 2526		500g 10kg	35,420
	0.08mm 체 통과량	KS F 2511		500g 5kg	17,710
	잔골재의 유기 불순물	KS F 2510		450g	20,020
	점토 덩어리	KS F 2512		10kg	26,400
	굵은 골재의 마모율	KS F 2508		30kg	33,110
	알칼리 골재 반응 시험	KS F 2545, 2546	10	5kg	194,040
	안정성	KS F 2507	12	2kg 30kg	79,860
	염화물 함유량	KS F 2515	7	500g	21,890
	잔골재의 표면수량	KS F 2509		400g	30,030
콘크리트용 부순골재	절대 건조 밀도 및 흡수율	KS F 2503, 2504	7	500g 5kg	34,320	강기천 (토질실험실)
	입도, 조립률	KS F 2502, 2527		500g 10kg	35,420
	0.08mm 체 통과량	KS F 2511		500g 5kg	17,710
	입자모양판정 실적률	KS F 2505	7	20kg 40kg	18,040
	굵은 골재의 마모율	KS F 2508		30kg	33,110
	알칼리 골재 반응	KS F 2545, 2546	10	5kg	194,040
	안정성	KS F 2507	12	2kg 30kg	79,860
콘크리트용 순환골재	절대 건조 및도 및 흡수율	KS F 2503, 2504	7	500g 5kg	34,320	강기천 (토질실험실)
	입도	KS F 2502		500g 10kg	35,420
	0.08mm 체 통과량	KS F 2511		500g 5kg	17,710
	입자모양판정 실적률	KS F 2505		20kg 40kg	18,040
	굵은 골재의 마모율	KS F 2508		30kg	33,110
	점토덩어리량	KS F 2512		10kg	26,400
	유기이물질	KS F 2576		5kg 10kg	87,010
	무기이물질				21,890
	알칼리 골재 반응	KS F 2545, 2546	10	5kg	194,040
	굵은골재의 안정성	KS F 2507	12	2kg 30kg	79,860
아스팔트 혼합물용 골재 (부순굵은골재)	입도	KS F 2502	7	500g 10kg	35,420	강기천 (토질실험실)
	절건 밀도	KS F 2503		500g 5kg	30,140
	흡수율	KS F 2503		500g 5kg	72,380
	안정성	KS F 2507	12	2kg 30kg	79,860
	마모율	KS F 2507	7	30kg	33,330
아스팔트 혼합물용 골재 (잔골재)	입도	KS F 2502	7	500g 10kg	35,420	강기천 (토질실험실)
	절건밀도	KS F 2504	7	500g 5kg	32,450
	흡수율	KS F 2504	7	500g 5kg	12,320
	안정성	KS F 2507	12	2kg 30kg	79,860
	모래당량	KS F 2340	7	2kg	62,810
	잔골재 공극률	KS F 2384	7	2kg	22,440
혼합물의 포설	밀도	KS F 2353	7	1조(3EA)	57,640	강기천 (토질실험실)
	두께	KS F 2367			24,200
미끄럼방지 포장용 골재	흡수율	KS F 2503	7	500g 5kg	12,980	강기천 (토질실험실)
	입도	KS F 2502		500g 10kg	35,530
	마모율	KS F 2508		30kg	33,110
석재	밀도 및 흡수율	KS F 2518	7	1조(5EA)	39,160	강기천 (토질실험실)
	압축강도	KS F 2519			23,430
	탄성파 속도	ASTM D 2845			24,310
토양분석	pH	KS F 2717	7	500g	8,950	강기천 (토질실험실)	국립농업과학원(토양 화학 및 물리성 분석법), 농업과학기술원(토양 및 식물체분석법) 참조
	EC	KS F 2717	7	500g	8,950
	염소이온	KS ISO10304	7	500g	38,900
	황산이온	KS ISO10304	7	500g	38,900
	토성(Soil Texture)	KS F 2302	4	3kg	80,100
	수분함량	KS F 2306	3	500g	8,950